****

**ООО «Дорзнаксервис»**

**603094, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43, оф. 30, тел/факс 8(831) 283-21-58, 283-21-59 e-mail: dorznakservis@bk.ru**

**ИНН 5217004049, КПП 526301001, БИК 042202603, К/с 30101810900000000603**

**Р/с 40702810042070007218 в В Сормовском отделении № 6652 Волго-Вятский банк СБ РФ г. Нижний Новгород**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Технические средства организации дорожного движения**

**Водоналивные дорожные ограждения**

Водоналивные барьеры малый предназначены для создания мобильных дорожных ограждений. Для большей устойчивости барьеры могут заполняться водой. Предусмотрены соединения для создания устойчивых конструкций, а также соединение к дорожным буферам. Возможно нанесение световозвращающей разметки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изделие** | **Фотография** | Дил.цена с НДС, руб.  Розн.цена с НДС, руб. |
| **Барьер дорожный водоналивной 1,2м**  1200x750x500, 10кг  Цвет: белый/красный  или по выбору заказчика | bar12-3 | 2 040,00 |
| **Барьер дорожный водоналивной 2,0м**  2000x750x500, 16кг  Цвет: белый/красный  или по выбору заказчика | bar20-3 | 3 264,00 |
| **Барьер дорожный водоналивной 1,5м**  **СТРЕЛА**  1500x800x500, 20кг  Цвет: белый/красный  или по выбору заказчика | &pcy;&lcy;&acy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;&ocy;&vcy;&ycy;&jcy; &dcy;&ocy;&rcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ycy;&jcy; &bcy;&acy;&rcy;&softcy;&iecy;&rcy; &Scy;&Tcy;&Rcy;&IEcy;&Lcy;&Acy; | 4 080,00 |
| **Барьер дорожный парковочный**  1000x590x500, 8кг  Цвет: желтый/черный/белый/красный  Возможно соединение с помощью вех для удешевления суммарной стоимость ограждения |  | Барьер  2 040,00  Маска  240,00 |
| **Вкладывающийся дорожный пластиковый барьер 1,2м**  1200x750x500 | vb122 | 2 040,00 |
| **Вкладывающийся дорожный пластиковый барьер 1,5м**  1500x750x500 |  | 2 640,00 |
| **Вкладывающийся дорожный пластиковый барьер 2,0м**  2000x750x500  Для большей устойчивости барьер может заполняться водой. Снижение занимаемого объема более чем в 3раза | vb201 | 3 240,00 |
| **Барьер Трасса**  1500x400x600 (рабочая длина 1200мм) | ultra1 | 3 360,00 |
| **Картинг барьер 1,0м**  1250x280x300 (рабочая длина 1м) |  | 1 560,00 |
| Ограждение "виборд" (v-board) для лыжных трасс 1000x200x200мм  Виборды изготавливаются из ударопрочного морозостойкого полиэтилена контрастных цветов. | ограждение виборд, v-board для лыжных трасс использование вибордов на чемпионате России по лыжным гонкам, фотография с сайта sportbox.ru, ограждение виборд, v-board для лыжных трасс | 660,00  Наклейка  96,00 |

**Пластиковые дорожные буферы и вертикальная разметка**

Буфер устанавливается в местах повышенной опасности на дорогах: в начале разделительного ограждения, на островках безопасности. Предусмотрены места для соединения барьеров. Возможна комплектация световозвращающими масками дорожных знаков или вертикальной разметкой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пластиковый дорожный разделительный буфер**  Ширина - 1250мм Длина - 920мм  Высота - 1200мм | **буфер с маской 1** | 9 000,00 |
| **Пластиковый осевой дорожный разделительный буфер 1350**  Ширина - 1350мм Длина - 1350мм  Высота - 1350мм |  | 14 400,00 |
| **Маска дорожного знака III типоразмер пленка тип Б**  D=900мм ГОСТ 52290-2004 |  | 2 160,00 |
| **Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик" с подставкой**  Длина - 300мм,  Ширина - 40мм, Высота - 1100мм | sol_a | От 1 380,00 |
| **Пластиковый дорожный сигнальный буфер**  Длина - 560мм,  Ширина - 560мм, Высота - 1000мм | bar4 | 2 520,00 |
| **Пластиковый дорожный сигнальный буфер**  Длина - 580мм,  Ширина - 580мм, Высота - 825мм | barrel1 | 2 400,00 |
| Пластиковый дорожный сигнальный буфер  Длина - 590мм,  Ширина - 500мм, Высота - 1000мм |  | 2 040,00 |

**Сигнальные оградительные конусы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Конус сигнальный 320мм с 1 полосой пленки МЯГКИЙ**  Высота: 320мм | **3cone_128** | 156,00 |
| **Конус сигнальный 520мм мягкий с 2 полосами пленки МЯГКИЙ**  Высота: 520мм | 360,00 |
| **Конус сигнальный 750мм с 3 полосами пленки МЯГКИЙ**  Высота: 750мм | 660,00  Утяж  +60р. |
| **Комбинированное изделие "ВЕХА+КОНУС" для автошкол**  успешно применяется во многих автошколах. После наезда автомобиля конус восстанавливает свою форму, а оградительная веха благодаря специальному материалы и малому весу не наносит повреждений автомобилю. Яркая окраска и полосы из световозвращающей пленки делают данное изделие отлично заметным на дороге или автодроме даже в темное время суток.   Высота: 1200мм |  | 348,00 |
| **Складной конус 500мм с внутренней подсветкой (со световозвращающей полосой)**  Высота: 500мм |  | 1 440,00 |
| **Конус АЭРОПОРТ**  Мягкий дорожный сигнальный конус с дополнительным утяжелителем АЭРОПОРТ предназначен для установке в местах с повышенной ветровой нагрузкой. |  | 1 320,00 |
| Медиаконус + табличка со световозвращающей пленкой  Высота: 800мм  Основние 350x350мм | cone88 | 1 800,00 |

**Прочие виды дорожных ограждений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пластиковое ограждение штакетного типа P1200**  Высота - 1200мм, Длина - 1200мм |  | 1 980,00 |
| **Пластиковое ограждение штакетного типа P2000**  Длина - 2000мм, Высота - 1000мм, Толщина - 55мм Вес - 13кг | f200 | 5 400,00 |
| **Оградительная лента**  Ширина: 75мм, Длина: 250м | **лента** | 240,00 |
| **Оградительная пластиковая сетка**  Ширина: 1м, 1.5м, 2м,  Длина: 25м, 50м | сетка_147 | 2 640,00 |
| **Оградительная пластиковая цепь**  Длина рулона 25м, звено 8мм | chain1 | 3 000,00 |
| **Оградительная пластиковая веха с резиновой или пластиковой водоналивной подставкой**  400x400мм(Высота: 1200мм) |  | 912,00 |
| **Оградительная пластиковая веха стержневая (установка в грунт)**  (Высота: 1200м) | 252,00 |
| **Оградительная пластиковая веха без подставки и стержня**  (Высота и диаметр по выбору) |  | От 77,00р. |
| **Мягкий дорожный сигнальный столбик для разделения потоков движения**  Высота: 480мм  Цвет: оранжевый  применяется при условиях, регламентированных ГОСТ Р 52289. Данный вид дорожных столбиков рекомендован к применению ОБДД МВД России. | ps450 | 720,00 |
| Мягкий дорожный сигнальный столбик для разделения потоков движения  Высота: 750мм  Цвет: на выбор  применяется при условиях, регламентированных ГОСТ Р 52289. Данный вид дорожных столбиков рекомендован к применению ОБДД МВД России. |  | 1 020,00 |

**Дорожные сигнальные столбики и катафоты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пластиковый дорожный сигнальный столбик ГОСТ Р 50970**  Пластиковый дорожный сигнальный столбик является элементом обустройства дорог и предназначены для зрительного ориентирования участников дорожного движения. |  | 228,00 |
| **Пластиковый дорожный сигнальный столбик ГОСТ Р 50970 C3 гибкий**  Пластиковый дорожный сигнальный столбик является элементом обустройства дорог и предназначены для зрительного ориентирования участников дорожного движения. | &Dcy;&ocy;&rcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ycy;&iecy; &ocy;&gcy;&rcy;&acy;&zhcy;&dcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy;, &dcy;&ocy;&rcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&gcy;&rcy;&acy;&zhcy;&dcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy;, &pcy;&rcy;&ocy;&icy;&zcy;&vcy;&ocy;&dcy;&scy;&tcy;&vcy;&ocy; &dcy;&ocy;&rcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ycy;&khcy; &ocy;&gcy;&rcy;&acy;&zhcy;&dcy;&iecy;&ncy;&icy;&jcy; | 276,00 |
| **Пластиковый дорожный сигнальный столбик ГОСТ Р 50970 круглое сечение**  Пластиковый дорожный сигнальный столбик является элементом обустройства дорог и предназначены для зрительного ориентирования участников дорожного движения. | &scy;&tcy;&ocy;&lcy;&bcy;&icy;&kcy; &scy;2 &Gcy;&Ocy;&Scy;&Tcy; 50970-2011 &dcy;&ocy;&rcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ycy;&jcy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; | Тип С1  288,00  Тип С2  480,00 |
| **Катафот световозвращающий КД-4 (КД-5 ГОСТ 50971)**  изготовлен из металла, толщиной 3мм, с гальваническим антикоррозионным покрытием, толщиной 11мкр. В катафоте предусмотрено отверстие квадратной формы для противодействия проворачиванию. В комплект поставки входит оцинкованный крепеж: болт с квадратным подголовьем, гайка, шайба. |  | 132,00 |
| **Катафот КД-3 ГОСТ 50971 пластиковый**  Пластиковый катафот для установки на дорожное полотно. Обладает превосходными световозвращающими свойствами. |  | 144,00 |
| **Катафот КД-3 ГОСТ 50971 алюминиевый**  Пластиковый катафот для установки на дорожное полотно. Обладает превосходными световозвращающими свойствами. | kd3a1 | 420,00 |
| Сигнальный флажок для дорожного ограждения 11-ДО (КД-6 ГОСТ 50971)  для установки в дорожное ограждение барьерного типа 11-ДО ГОСТ 50971. Пленка А, Б или В (по желанию заказчика). |  | 708,00 |

**Противоослепляющие экраны**

Применяются на автомобильных дорогах с разделительной полосой, не обустроенных стационарным искусственным освещением. Использование данных экранов позволяет исключить ослепление водителей встречным светом фар, снизить аварийность, а также значительно повысить безопасность движения на дороге.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Противоослепляющий экран 230x600, ножка 100мм** | &acy;&ncy;&tcy;&icy;&ocy;&scy;&lcy;&iecy;&pcy;&lcy;&yacy;&yucy;&shchcy;&icy;&jcy; &ecy;&kcy;&rcy;&acy;&ncy;, &pcy;&rcy;&ocy;&tcy;&icy;&vcy;&ocy;&ocy;&scy;&lcy;&iecy;&pcy;&lcy;&yacy;&yucy;&shchcy;&icy;&jcy; &ecy;&kcy;&rcy;&acy;&ncy;, anti-dazzle boardhttp://www.plasto.ru/images/adb2.jpg |  |
| **Противоослепляющий экран 230x900, ножка 100мм** | 960,00 |
| Противоослепляющий экран 230x1200, ножка 100мм |  |

**Средства сигнализации и освещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Гирлянда из светодиодных фонарей**  Осветительная гирлянда для обозначения мест ремонта. Состоит из светодиодных желто-оранжевых фонарей. Возможна комплектация устройством для импульсного режима работы (мигание, «бегущий огонь»).  Питание: 12V или 220V |  | Расчет по опросному листу |
| **Сигнальный светодиодный фонарь**  **ФС-12 для гирлянды**  Питание:12В  Высота: 150мм | fs122 | 312,00 |
| **Импульсный светодиодный фонарь**  Высота: 100мм,  Питание:2 батарейки AAA  Автономная работа в течение 20 дней |  | 228,00 |
| Сигнальный светодиодный фонарь  ФС-41 для установки в веху или конус  Питание:3 батарейки АА  Высота: 160мм  Автономная работа в течение 30 дней |  | 360,00 |

**Сигнальные столбики для газопроводов и кабельных трасс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Столбик СОГ желтый h=1,8м для газопровода**  Сигнальный столбик круглого сечения ярко-желтого цвета. В верхней части предусмотрена площадка для нанесения информации или крепления таблички. Возможно нанесение световозвращающих катафотов и полос на столбики. В нижней части возможна установка анкерного устройства.  Габаритные размеры:  Длина - 1800мм, Сечение - 75мм |  | 468,00 |
| **Столбик СОГ желтый h=2,5м для газопровода** | 576,00 |
| **Столбик СОГ желтый h=3,0м для газопровода** | 636,00 |
| **Столбик СОС h=2,2м для кабельных линий связи**  Сигнальный столбик круглого сечения белого цвета с черными чередующимися полосами. В верхней части предусмотрена площадка для нанесения информации или крепления таблички. Возможно нанесение световозвращающих катафотов и полос на столбики. В нижней части возможна установка анкерного устройства.  Габаритные размеры:  Длина - 2200мм, Сечение - 75-83мм |  | 432,00 |
| **Столбик СОС h=2,5м для кабельных линий связи** | 480,00 |
| **Столбик СОЭ h=1,2м для линий электропередач**  Сигнальный столбик треугольного сечения белого цвета с красной крышкой. Возможно нанесение информационных надписей, световозвращающих катафотов и полос на столбики. В нижней части возможна установка анкерного устройства.  Габаритные размеры:  Длина - 1200мм, Сечение - 60мм x 120мм |  | Столбик  228,00  Маска  84,00 |
| Столбик кабельный с табличкой  Сигнальный столбик c табличкой для обозначения кабельных линий. Столб имеет круглое сечение. В верхей части смонтирована информационная табличка, которая может быть выполнена как из обычных, так и из световозвращающих материалов. В нижней части возможна установка анкерного устройства.  Габаритные размеры:  Длина - 1600мм, Сечение - 83мм, Табличка 300x400мм |  | 660,00 |

**«Лежачий Полицейский»**

**(Искусственная дорожная неровность)**

* *

*Цены на комплектующие части ИДН*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование элемента* | *Фотография* | *Цена* |
| **Рабочий (серединный) элемент ИДН-500**  500 x 500 x 55мм  Для крепления необходимы 6 анкерных болтов | **идн500 нов 1** | 1 560,00 |
| **Концевой (боковой) элемент ИДН-500**  500 x 250 x 55мм  Для крепления необходимы 3 анкерных болта | **идн-к** | 882,00 |
| **Рабочий (серединный) элемент ИДН-900**  900 x 500 x 55мм  Для крепления необходимы 12 анкерных болтов |  | 3 360,00 |
| **Концевой (боковой) элемент ИДН-900**  900 x 250 x 55мм  Для крепления необходимы 4 анкерных болта |  | 1 560,00 |
| **Рабочий (серединный) элемент ИДН-350**  350 x 1000 x 55мм двухцветный  Для крепления необходимы 8 анкерных болтов | &Icy;&Dcy;&Ncy;, &Icy;&scy;&kcy;&ucy;&scy;&scy;&tcy;&vcy;&iecy;&ncy;&ncy;&acy;&yacy; &dcy;&ocy;&rcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&acy;&yacy; &ncy;&iecy;&rcy;&ocy;&vcy;&ncy;&ocy;&scy;&tcy;&softcy;, &lcy;&iecy;&zhcy;&acy;&chcy;&icy;&jcy; &pcy;&ocy;&lcy;&icy;&tscy;&iecy;&jcy;&scy;&kcy;&icy;&jcy; | 2 400,00 |
| **Концевой (боковой) элемент ИДН-350** |  | 600,00 |
| Анкерный болт для крепления ИДН  12x100 | анкер | 36,00 |

**Светодиодные активные дорожные знаки**

позволяют привлечь внимание водителей на особо опасных участках скоростных дорог, в местах проведения ремонтных или эксплуатационных работ. Эффективность этих дорожных знаков не имеет аналогов, а значит, обеспечивает максимальную безопасность для участников дорожного движения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак (импульсная стрелка) 700мм круглая**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67) Габаритные размеры: Круг Д=700мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 144 светодиода | 6 600,00 |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак (импульсная стрелка) 700мм на квадрате 800x800мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67) Габаритные размеры: Круг Д=700мм на квадрате 800x800мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 192 светодиода | 8 400,00 |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак (импульсная стрелка) 900мм на квадрате 900x900мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67)   Габаритные размеры: Круг Д=900мм на квадрате 900x900мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 192 светодиода | 12 000,00 |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак (импульсная стрелка) 900мм на квадрате 1200x1200мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67) Габаритные размеры: Круг Д=900мм на квадрате 1200x1200мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 Более 400 светодиодов | 19 200,00 |
|  | **С**[**ветодиодный активный импульсный дорожный знак 4.2.3. Объезд препятствия с двух сторон круг 700мм на квадрате 800x800мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67) Габаритные размеры: Круг Д=700мм на квадрате 800x800мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 Более 200 светодиода | 12 600,00 |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак 1.25. Дорожные работы треугольник А=900мм на квадрате 900x900мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67)   Габаритные размеры: Треугольник А=900мм на квадрате 900x900мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 Более 200 светодиода | 12 600,00 |
|  | **С**[**ветодиодный активный импульсный дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости круг 900мм на квадрате 900x900мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67)   Ограничение скорости - по выбору Габаритные размеры: Круг Д=900мм на квадрате 900x900мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 Более 200 светодиодов | 11 400,00 |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак 1.23 Пешеходный переход треугольник 900мм на квадрате 900x900мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67)   Габаритные размеры: Треугольник А=900мм на квадрате 900x900мм Световозвращающая пленка типа А Влагозащита IP67 Более 200 светодиодов | 11 400,00 |
|  | [**Светодиодный активный импульсный дорожный знак 5.19 Пешеходный переход 700\*700мм**](http://plasto.ru/viewpage.php?page_id=67)   Габаритные размеры: Квадрат 700\*700мм Световозвращающая пленка типа А  Влагозащита IP67 192 светодиода | 12 000,00 |